一、必须经过安全教育和（ ）必须经考试合格并取得（ ）后方可上岗

独立操作。

二、本岗位需熟知天车（ ）性能，（ ）（ ）设备操作规程；工作中要遵章守纪，严格按技术操作标准操作。

三、工作前必须（ ）并在作业时规范使用，严禁酒后上岗。

四、必须熟悉（ ）所放的位置，及时清理岗位周围杂物和妨碍工作的异物，发现隐患及时处理。

五、工作前必需检查各种（ ）是否完好，如发现损坏或有破损的应及时报告给予更换。

六、接班时必须检查（ ）是否达吊运要求；作业时不允许将钢丝绳（ ）行走。

七、应在指定位置上下车，严禁从吊具、堆物或相邻天车翻阅进入。

八、开车前，必须确认其他上下车人员是否（ ），在关好天车平台们以及（ ）方可开车。

九、天车启动或货物吊运到指定地点时必须（ ），以随时提醒地面工作人员，过往人员或过往车辆注意，特殊情况还必须（ ）。

十、工作时要（ ），不允许在司机室内吸烟、吃东西、（ ）；如有两人工作时（ ），两人必须都在（ ）内才允许开车。

十一、天车工在操作控制器时必须（ ）、（　　　　）、匀、变换方向时必须把控制器由高速挡打到低速挡并（ ）后方可以启动，严禁运行中（ ）。

十二、天车工在操作时必须做到四准：（ ）、听准、（ ）、放准；五稳：（ ）、开稳、（ ）、（ ）、（ ）。

十三、吊运货物时，必须把货物提升到（ ）和途径中的设备（ ），并打铃示警后，方可开动天车。

十四、天车上生或下降严格执行限位规定，严禁超（ ）。

十五、在同一轨道上两台车相对或相向运行时，必须慢速、且保持在( )米外进行作业。

十六、天车运行时，严禁在天车上从事（ ）、（ ）或清理等工作。

十七、天车工必须做到“十不吊”：

1、超载或（ ）不清不吊；

2、指挥信号（ ）不吊；

3、捆绑、吊挂不牢或（ ），可能引起滑动时不吊；

4、被吊物上有（ ）或浮置物时不吊；

5、结构或零部件有影响安全工作的（ ）或（ ）时不吊；

6、遇有拉力不清的（ ）时不吊；

7、工作场地昏暗、无法看清场地、（ ）和（ ）时不吊；

8、被吊物棱角处与捆绑钢绳间未( )时不吊；

9、（ ）重物时不吊；

10、容器内装的物品（ ）时不吊。

十八、设备进行维护、保养时要（ ）；设备发生故障时，立即找到有关人员修理，严禁（ ）工作。

十九、天车工应严守工作岗位，非（ ）禁止进入司机室。

二十、送电前必须检查驾驶室电源开关，（ ）手柄完好无损，保证天车（ ）状况良好。

二十一、确保驾驶室周围视线良好，在没有人员上下天车及天车上无（ ）时开始试车，试车无异常后方可正常作业。

二十二、启动后应先缓慢然后逐渐加速，大小车起步和开到重点轨道时，应使用（ ），禁止突然（ ）和跳档车。

二十三、空车运行时，其吊物、吊具应距离地面( )米以上；负荷运行时，吊物应高于移动路线最高障碍物( )米以上，禁止天车悬挂重物长时间停留。

二十四、除对天车及轨道进行检修外，任何人不得擅自拆装各种（ ）。

二十五、运行中发现电压下降、控制器失灵时，要采取措施把物件放到（ ）地带，停电时应把手柄（ ），关灯下车。

二十六、严禁在天车桥架、小车及驾驶室内放（ ）危险物品。

二十七、起吊货物应（ ）缓慢提升，地面必须有（ ），必要时必须有专人（ ）或绳拉引导吊物，否则不允许配合作业。

二十八、停车后，控制器打到零位，（ ）。

二十九、做到工完清场。